**故障现象描述：**

焊枪在焊接夹枪时，机器人报E784，但是Win SPZ软件无报错信息。

**故障分析及解决方法：**

检查Win SPZ焊枪软件里面总线信号，发现Error temperature transformer和Common error信号均置1，重新更换温控线缆后解决。



